Name: Puspita Das

ID: 20301246

Sec: 07

Course: CSE421 (LAB- 04)

**PART 1:**

**STEP 1:**

en

conf t

ip access-list ?

ip access-list standard R2NAT

permit 192.168.10.0 ?

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

permit 192.168.20.0 0.0.0.255

permit 192.168.30.0 0.0.0.255

exit

**STEP 2:**

ip nat pool ?

ip nat pool R2POOL 209.165.202.129 ?

ip nat pool R2POOL 209.165.202.129 209.165.202.129 ?

ip nat pool R2POOL 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.252

**STEP 3:**

ip nat inside source list R2NAT pool R2POOL overload

**STEP 4:**

int s0/1/0

ip nat outside

exit

int s0/0/1

ip nat inside

int s0/0/0

ip nat inside

int f0/0

ip nat inside

exit

**PART 2:**

ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.202.130

**PART 3:**

**STEP 2:**

show ip nat translations